{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA50A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","","150","150"]
["Envolvente","Cor","","","","","","Não pintado (galvanizado)"]
["Envolvente","Material","","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","","245","245"]
["","","","Largura","mm","","1000","1400"]
["","","","Profundidade","mm","","800","800"]
["Peso","Unidade","","","kg","","","46"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","","18","29"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Medium","m³/min","","","26"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","B","m³/min","","12.5","23"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","","18","29"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Medium","m³/min","","","26"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","B","m³/min","","12.5","23"]
["","Pressão estática disponível","","Nom.","Pa","","30","40"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","","56","58"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","","30","34"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Medium","dBA","","","32"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","B","dBA","","25","30"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","","31","36"]
["","","","Médio","dBA","","28","33"]
["","","","B","dBA","","25","30"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","","9.52","9.52"]
["Piping connections","Gás","","OD","mm","","","15.9"]
["Ligações de tubagem","Esgoto","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Altura de drenagem","mm","","","","","625","625"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","","","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Wired remote control","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","","","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","8"]
["","Operation manual","","","","","","1"]
["","Clamps","","","","","","4"]
["","Drain hose","","","","","","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","1"]
["","Screws","","","","","","40"]
["","Sealing pads","","","","","","5"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","","50","50"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","","220-240/220","220-240/220"]
["Acessórios standard","AAA dry-cell batteries","","","","3"]
["Envolvente","Cor","","","","","Não pintado (galvanizado)"]
["Peso","Unidade","","","kg","","35"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Médio","m³/min","","15"]
["","","Aquecimento","Médio","m³/min","","15"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Médio","dBA","","28"]
["Ligações de tubagem","Gás","","DE","mm","","15.9"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Controlo remoto por cabo","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","","8"]
["","Manual de funcionamento","","","","","1"]
["","Braçadeiras","","","","","4"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","","1"]
["","Isolamento para instalação","","","","","2"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","","","1"]
["","Parafusos","","","","","40"]
["","Blocos de vedação","","","","","5"]
["Notas","","","","","","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]