{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EGSQH10S18AA9W"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","3.11, 2.47"]
["","Nom.","","","kW","10.3, 9.2"]
["","Máx.","","","kW","13, 11.9"]
["Potência nominal","Nom.","","","kW","2.38, 2.89"]
["COP","","","","","4.33, 3.18"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco"]
["Envolvente","Material","","","","Folha de metal revestida"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1730"]
["","","","Largura","mm","600"]
["","","","Profundidade","mm","728"]
["Peso","Unidade","","","kg","210"]
["Depósito","Volume de água","","","l","180"]
["","Isolamento","","Perda de calor","kWh/24h","1.36"]
["","Protecção contra corrosão","","","","Ânodo"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2090"]
["Fluido frigorigéneo","Carga","","","tCO2Eq","3.76"]
["","Carga","","","kg","1.8"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.68"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","5.06"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","9W"]
["","Fase","","","","3~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","400"]
["Corrente","Current-=-Recommended fuses","","Fusíveis recomendados","","25"]
["Notas","","","","","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a 1m de distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente."]
["","","","","","(4) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(5) - Perda de calor de acordo com EN12897"]
["","","","","","(6) - Por bomba de calor + aquecedor de reserva"]
["","","","","","(7) - Por bomba de calor"]
["","","","","","(8) - Por aquecedor de reserva"]
["","","","","","(9) - com 40% de propilenoglicol"]