{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCAHG71FVEB"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","288"]
["","","","Largura","mm","840"]
["","","","Profundidade","mm","840"]
["Peso","Unidade","","","kg","25.0"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","21.2"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Medium","m³/min","16.7"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","B","m³/min","12.2"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","21.2"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Medium","m³/min","16.7"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","B","m³/min","12.2"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","53"]
["","Aquecimento","","","dBA","53"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","36"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Medium","dBA","33"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","B","dBA","29"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","36"]
["","","","Médio","dBA","33"]
["","","","B","dBA","29"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","675"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","9.52"]
["Piping connections","Gás","","OD","mm","15.9"]
["Ligações de tubagem","Esgoto","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Painel decorativo","Modelo","","","","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","130"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","950"]
["","Peso","","","kg","10"]
["Painel decorativo 2","Modelo","","","","BYCQ140D7GW1 - Painel com auto-limpeza"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","130"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","950"]
["","Peso","","","kg","10.3"]
["Painel decorativo 3","Modelo","","","","BYCQ140D7W1W - Branco completo, Consulte a nota 1"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","50"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","950"]
["","Peso","","","kg","5.4"]
["Painel decorativo 4","Modelo","","","","BYCQ140D7W1 - Branco com grelhas cinzentas"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","50"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","950"]
["","Peso","","","kg","5.4"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Installation and operation manual","","","","Installation and operation manual"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","VE"]
["","Fase","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50/60"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","220-240"]