{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDXM25F2V1B"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","m³/min","8.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","33"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Nom.","m³/min","8.0"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","33"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.036"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","0.036"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","200"]
["","","","Largura","mm","750"]
["","","","Profundidade","mm","620"]
["Peso","Unidade","","","kg","21"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","8.7"]
["","","","B","m³/min","7.3"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","8.7"]
["","","","B","m³/min","7.3"]
["","Pressão estática disponível","","Nom.","Pa","30"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","53"]
["","Aquecimento","","","dBA","53"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","35"]
["","","","B","dBA","27"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","35"]
["","","","B","dBA","27"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6.35"]
["Piping connections","Gás","","OD","mm","9.5"]
["Ligações de tubagem","Esgoto","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","BRC4C65"]
["","Wired remote control","","","","BRC1D52, BRC1E51A"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V1"]
["","Fase","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","230"]