{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP50M2V1B","FTXP25M5V1B","FTXP60M2V1B"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Alto","dBA","","40","40"]
["","","","Médio","dBA","","34","35"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","","21"]
["","","","B","dBA","","28","32"]
["","Arrefecimento","","Medium","dBA","","33","41"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","","19","30"]
["","","","B","dBA","","26","36"]
["","","","Alto","dBA","","40","45"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","","1","1"]
["","Controle remoto por infravermelhos","","","","","1","1"]
["","Pilhas secas AAA","","","","","2","2"]
["","Suporte do controle remoto","","","","","1","1"]
["","Chapa de montagem","","","","","1","1"]
["","Filtro desodorizante de apatite de titânio","","","","","2","1"]
["","Parafusos de fixação da unidade interior","","","","","2","2"]
["Sistemas de controlo","Wired remote control","","","","","BRC944B2, BRC073A1"]
["","Controlo remoto por infravermelhos","","","","","ARC480A53","ARC480A53"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","","6.35","6.35"]
["","Gás","","OD","mm","","9.50","12.7"]
["","Drain","","","","","18","18"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","","0.020","0.032"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","","0.023","0.035"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","","55","60"]
["","Aquecimento","","","dBA","","55","62"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","","770","990"]
["","","","Depth","mm","","225","263"]
["","","","Altura","mm","","286","295"]
["Envolvente","Cor","","","","","Branco","Branco"]
["Peso","Unidade","","","kg","","8.50","13.5"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Alto","m³/min","","10.4","17.9"]
["","","","Medium","m³/min","","8.1","15.3"]
["","","","B","m³/min","","6.4","12.4"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","","5.2","11.0"]
["","","Arrefecimento","B","m³/min","","5.8","11.8"]
["","","","Medium","m³/min","","7.7","14.4"]
["","","","Alto","m³/min","","9.7","16.8"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","","4.2","9.2"]
["Power supply","Fase","","","","","1~","1~"]
["","Nome","","","","","","V1"]
["","Frequência","","","Hz","","50","50"]
["","Tensão","","","V","","220-240","220-240"]
["Ligações de tubagem","Esgoto","","","","18"]
["Piping connections","Piping connections-=-Gas-=-OD","","","mm","12.7"]
["Ligações de tubagem","Ligações de tubagem-=-Líquido-=-DE","","","mm","6.35"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Arrefecimento-=-B","","","dBA","34"]
["","Nível de pressão sonora-=-Arrefecimento-=-Alto","","","dBA","43"]
["Unidade","kg","","","","13.5"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-Funcionamento silencioso","","","dBA","30"]
["","Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-Alto","","","dBA","42"]
["","Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-B","","","dBA","33"]
["Arrefecimento","dBA","","","","59"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Arrefecimento-=-Funcionamento silencioso","","","dBA","27"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco"]
["Ventilador","Caudal de ar","","Ventilador-=-Caudal de ar-=-Aquecimento-=-Alto","m³/min","17.3"]
["Dimensões","Dimensões-=-Unidade-=-Profundidade","","","mm","263"]
["Ventilador","Caudal de ar","","Ventilador-=-Caudal de ar-=-Aquecimento-=-B","m³/min","11.8"]
["Dimensões","Dimensões-=-Unidade-=-Largura","","","mm","990"]
["","Altura","","","mm","295"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","ARC480A53"]
["Aquecimento","dBA","","","","61"]
["Potência nominal","Potência nominal-=-Arrefecimento-=-Nom.","","","kW","0.029"]
["","Potência nominal-=-Aquecimento-=-Nom.","","","kW","0.032"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Aquecimento-=-Médio","","","dBA","38"]
["Nível de pressão sonora","Sound pressure level-=-Cooling-=-Medium","","","dBA","39"]
["Ventilador","Caudal de ar","","Ventilador-=-Caudal de ar-=-Aquecimento-=-Funcionamento silencioso","m³/min","10.4"]
["","","","Ventilador-=-Caudal de ar-=-Arrefecimento-=-Funcionamento silencioso","m³/min","8.3"]
["Ventilador","Caudal de ar","","Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Medium","m³/min","14.0"]
["","","","Fan-=-Air flow rate-=-Heating-=-Medium","m³/min","14.4"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","AAA dry-cell batteries"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","Titanium apatite deodorizing filter"]
["","Silver particle filter","","","","Silver particle filter"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","Indoor unit fixing screws"]
["","Infrared remote control","","","","Infrared remote control"]
["","Mounting plate","","","","Mounting plate"]
["","Remote control holder","","","","Remote control holder"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","","","50"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","","","220-240"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V1"]
["Acessórios standard","Filtro de partículas de prata","","","","","","1"]