{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA63AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA15AUV1B (Archived)"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["Piping connections","Gás","","OD","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","9.52","12.70","9.52"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.028","0.030","0.050","0.033","0.019","0.025","0.017"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","38.5","35.5","28.5","33.5","28.5"]
["Ligações de tubagem","Esgoto","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Filtro de ar","Tipo","","","","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","6.5","6.5","12.9","10.9","6.5","9.8","6.5"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","m³/min","8.3","9.4","18.2","14.2","7.9","12.2","7.1"]
["Potência absorvida - 50Hz","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.034","0.035","0.060","0.039","0.029","0.030","0.025"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","38.5","35.5","28.5","33.5","28.5"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","36.0","38.5","47.0","42.0","34.0","38.0","33.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","32.5","33.5","43.0","39.0","31.5","36.0","31.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","32.0","33.0","42.5","38.5","31.0","35.5","30.5"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","35.0","37.5","46.5","41.0","33.0","37.0","32.0"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","53.0","55.0","63.0","58.0","52.0","55.0","51.0"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco"]
["Peso","Unidade","","","kg","12","12","15","15","12","15","12"]
["Dimensões","Unidade","","Profundidade","mm","266","266","269","269","266","269","266"]
["","","","Largura","mm","795","795","1050","1050","795","1050","795"]
["","","","Altura","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","3.2","4.0","8.0","6.3","2.5","5.0","1.9"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.8","3.6","7.1","5.6","2.2","4.5","1.7"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Acessórios standard","Installation plate","","","","1","1","1","1","1","1","Installation plate"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1","General safety precautions"]
["","Wire clamp material","","","","4","4","4","4","4","4","Wire clamp material"]
["","Heat insulating tape","","","","1","1","1","1","1","1","Heat insulating tape"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","Installation and operation manual"]
["","Installation pattern","","","","1","1","1","1","1","1","Installation pattern"]
["","Screw bag","","","","1","1","1","1","1","1","Screw bag"]
["Corrente - 50Hz","Corrente - 50Hz-=-Amperes máximos de fusível (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]