{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","990"]
["","","","Largura","mm","940"]
["","","","Profundidade","mm","320"]
["Peso","Unidade","","","kg","67"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","-15"]
["","","","Máx.","° CBs","50"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","64"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","48"]
["","Aquecimento","","Nom.","dBA","50"]
["","Modo silencioso nocturno","","Nível 1","dBA","43"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32"]
["","Carga","","","kg","2.6"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","675"]
["Fluido frigorigéneo","Carga","","","tCO2Eq","1.8"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","9.52"]
["Piping connections","Gás","","OD","mm","15.9"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","55"]
["","","Sistema","Equivalente","m","75"]
["","","","Sem carga","m","30"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","Consultar manual de instalação"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Máx.","m","0.5"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50/60"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","220-240"]